Уважаемые руководители!

В целях повышения уровня безопасности объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании 2023 года, а также в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.03.2023 №1 и на основании письма Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района № ИВ-201-3-12-970 от 18.04.2023, информируем Вас о необходимости соблюдения следующих требований пожарной безопасности на территории, зданиях и помещениях летних оздоровительных лагерей.

1. Территория лагеря должна постоянно содержаться в чистоте. Сгораемый материал, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и открытым водоисточникам, используемых для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии;

3. О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, необходимо немедленно сообщать в пожарную часть;

4. По периметру лагеря, который находится в лесном массиве, необходимо выполнить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метров, либо обеспечить очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса.

5. В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать:

а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3;

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3;

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

6. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать складирование сгораемого материала, применять для утепления перекрытий стружку, опилки и другой горючий материал.

7. Расстановка мебели в помещениях летних оздоровительных лагерей не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Здания для летнего детского отдыха должны иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу. Эвакуационные проходы, выходы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

8. Необходимо организовывать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивать обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.